**26.Структурная схема радиостанции Р-130М**

**Блок умножителей**

**Блок ОГ 2 МГц**

**Блок ВЧ**

**Блок ЧС**

**Блок делителей**

**Блок СМ**

**Блок РС**

**Блок ФУ**

**БПВ**

**Блок ФОС**

**Блок УНЧ**

**Блок УМ**

**Блок ГЧТ**

**ФУ-блок формирующего устройства**

**ОГ-блок  опорного  генераеуеуетора**

**ЧС,РС-блок частой и редкой сеток частот**

**СМ-смеситель**

**ВЧ- блок высокой частоты**

**ГЧТ-  блок генератора частотного телеграфирования**

**УНЧ-блок усилителей низкой частоты**

**ФОС-блок фильтра однополосного сигнала**

**БПВ-блок предохранитель выключатель**

**16.Структурная схема радиостанции Р-111**

**Опорный генератор 28-44 МГц**

**ПЧ-промежуточные частоты НЧ-низкие частоты**

**КК-коммутационные каналы САУ-согласующее**

**антенное устройство**

**УМ-усилитель мощности**

**Блок питания УМ**

**Блок питания ПРМ/ПЕР**

**Блок НЧ**

**Блок САУ**

**Блок автоматики УМ**

**Блок УМ**

**Блок КК**

**Блок ПЧ**

**2-диапазонный** **блок высокой частоты**